

我們減小了儲存在暫存器LRC中的值以進行模擬。



* 當暫存器CNTR達到暫存器LRC中儲存的值時，CRTL的INT位元會設為1，且CNTR會重設並繼續遞增計數。



* 若干週期之后，x28暫存器在我們的程式中遞增，從而使8位7段顯示器中顯示的值遞增1。