

Simülasyon için yazmaç LRC’de tutulan değeri azalttık.



* Yazmaç CNTR, yazmaç LRC’de depolanan değere erişince, CRTL’nin INT biti 1 olur, CNTR sıfırlanıp yüksek değere doğru saymayı sürdürür.



* Birkaç dönüm sonra, x28 yazmacı programımızda arttırılır, bu da 8-sayı 7-Kesimli Ekranlarda gösterilen değeri 1 arttırır.